|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Moteur Gotronic 25892*** | ***Motoréducteur avec encodeur Pololu 47:1*** |
| **Tension nominale de fonctionnement (V)** |  |  |
| **Courant à vide (mA)** |  |  |
| **Courant nominal (A)** | Non précisé | Non précisé |
| **Courant rotor bloqué (A)** |  |  |
| **Fréquence de rotation nominale en sortie du réducteur (tr/min)** | Non précisée | Non précisée |
| **Fréquence de rotation nominale en sortie du réducteur à vide (tr/min)** |  |  |
| **Rapport de transmission du réducteur** |  |  |
| **Nombre d’étages du réducteur** |  |  |
| **Calcul de la fréquence de rotation du moteur à vide (1) (tr/min)** |  |  |
| **Calcul de R**  **(en Ohm)** |  |  |
| **Calcul de la valeur K (V/rad /s)** |  |  |

(1) Prendre arbitrairement +10% de vitesse en plus pour obtenir la vitesse à vide du moteur sans son réducteur associé